**关于邀请参加项目采购前综合论证的函**

**各相关供应商：**

威海市立第三医院拟对编号LZ2022-26ZW的零星修缮服务项目实施采购前综合论证，欢迎相关供应商积极参与。

拟参与供应商务必全面、认真阅读本函所有内容，并严格按本函要求落实参与事宜。未按要求履行程序或者未按要求提供资料的供应商，无法取得参与资格。

**一、论证的时间**

2022年10月20日15:00，当日14:45至14:55签到

**二、论证的地点**

威海市立第三医院三楼西区第二会议室

**三、论证的内容**

二年期医院建筑物及附属设施的零星修缮服务，具体内容见附件2《报价单》。

**四、论证的报名**

拟参加的供应商应当于 2022年10月19日12:00前派员持公司《营业执照》复印件1份到医院招标办报名。

**五、论证的目的与方式**

通过与供应商进行沟通与谈判，掌握相关产品与服务的质量层次、价格水平、配置方案、保障体系、市场应用等相关信息，为未来实施采购提供各类标准和依据。

论证参照询价方式（一次报价）。

论证采取远程办公形式，签到和需要的现场沟通使用电话联络方式。项目被授权人和报名联系人在论证当天14:00至17:00保持通信畅通。

拟参加的供应商需要将“六、论证现场需要的资料”进行密封并于2022年10月20日12：00前送达威海市立第三医院招标办王博，送达可以使用邮寄方式，收件信息：威海市齐鲁大道80号 威海市立第三医院 王博 132 7631 6387。

供应商不可就本项目的全部或者部分提供超过一种方案要求医院实施选择。

本函涉及的所有产品与材料应当使用市场主流品牌。《报价单（1）》的项目，使用医院之前年度采购量加权计算，以总价进行评判；《报价单（2）》和《报价单（3）》的项目，年度采购数量少或者采购金额小，以单价进行评判。

除单独标明外，《报价单》中的单价均为包括材料费、人工费等在内的综合单价。

本函罗列的医院之前年度采购量，仅为供应商确定报价方案使用，且只代表医院之前特定时间段内的采购状况，医院不对未来的实际采购量进行承诺。

**六、论证现场需要的资料**

**（一）服务商资质**

1.《营业执照》复印件1份

2.如，服务属于经营行政许可管理或者经营强制认证管理的，提供相关资质复印件1份

**（二）参与人员资质**

附件1格式的《法人授权委托书》1份

**（三）报价单**

自定义格式的《报价单》4份，写明必须满足的付款方式（如有）

**（四）服务方案与质量保障措施**

自定义格式A4纸反正面打印的《服务方案与质量保障措施》4份

**（五）市场应用**

附件2格式的服务商《对外服务情况表》4份（顺序为威海区域在前，其他区域在后，数量不超过20家）

**（六）其他资料**

原则上不需提供其他资料，但如果商认为确有必要追加提供的，可提供不超过2种、每种1份的其他资料

**注意：**以上（一）至（六）严格按照要求的种类、数量、顺序整理为一套资料（严禁乱提供非本函要求的资料），每页加盖参与论证公司的红章，使用长尾夹固定。

**七、其他事项要求**

医院接受供应商在论证前的合理时间来院勘查与咨询，但在来院前需要与医院招标办联系确定相关事宜。

**八、联系人与联系方式**

联系人：王博

电 话：0631-5960192

邮 箱：slsyzbb@163.com

附件：1.法人授权委托书

2.报价单

3.市场应用（对外服务）情况表

 威海市立第三医院

2022年10月13日

附件1

**法人授权委托书**

本授权书声明： （公司名称）法定代表人 （姓名），代表本公司授权 （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院 （项目编号）项目的综合论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：

被授权人签字：

授权单位盖章：

被授权人身份证复印件粘贴于下框：

|  |
| --- |
|  |

附件2

报价单（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **主要材料品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 75轻钢龙骨双面单层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | ㎡ | 120 |  |  |
| 2 | 75轻钢龙骨双面双层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | ㎡ | 80 |  |  |
| 3 | 腻子批刮二遍打磨 | 腻子二遍找平打磨 |  | ㎡ | 400 |  |  |
| 4 | 乳胶漆滚刷二遍 | 滚刷乳胶漆二遍 |  | ㎡ | 400 |  |  |
| **合计金额/合计目的为价格评判使用** |  |

参与供应商盖章：

报价单（2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **主要材料品牌** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 石膏板单层吊顶 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 2 | 石膏板双层吊顶 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 3 | 300\*300铝扣板吊顶 | 三角龙骨铝板饰面 |  | 平方米 |  |
| 4 | L型边条 | L形铝型材 |  | 米 |  |
| 5 | 3mm铝塑板吊顶 | 先龙骨安装再铺贴阻燃十二夹板打木架，最后铺贴铝塑板 |  | 平方米 |  |
| 6 | 600\*600矿棉板吊顶 | 轻钢龙骨矿棉板饰面 |  | 平方米 |  |
| 7 | 75轻钢龙骨单面单层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 8 | 75轻钢龙骨单面双层石膏板建墙 | 轻钢龙骨石膏板饰面 |  | 平方米 |  |
| 9 | 龙骨内填充岩棉 | 岩棉填充 |  | 平方米 |  |
| 10 | 120mm厚机制砖砌筑墙 | 机制砖水泥砂浆砌筑 |  | 平方米 |  |
| 11 | 240mm厚机制砖砌筑墙 | 机制砖水泥砂浆砌筑 |  | 平方米 |  |
| 12 | 墙地面瓷砖铺贴 | 水泥砂浆人工铺贴 |  | 平方米 |  |
| 13 | 瓷砖，理石踢脚线粘贴 | 水泥砂浆人工粘贴 |  | 米 |  |
| 14 | 理石地面铺贴 | 水泥砂浆人工铺贴 |  | 平方米 |  |
| 15 | 过门石，窗台板安装 | 机械人工费 |  | 个 |  |
| 16 | 维修石膏板吊顶 | 龙骨安装之后石膏板固定，石膏嵌缝，小于3平方内。 |  | 项 |  |
| 17 | 维修矿棉板吊顶 | 龙骨调整安装铺矿棉板小于2平方内 |  | 项 |  |
| 18 | 维修墙，顶面腻子乳胶漆 | 先刮两遍腻子，两遍乳胶漆。小于10平方内。 |  | 项 |  |
| 19 | 铝塑板墙面维修 | 阻燃12夹板，铝塑板小于1平方 |  | 项 |  |
| 20 | 门窗套破损维修 | 按现场材质，铝塑板或不锈钢维修 |  | 项 |  |
| 21 | 维修塑胶地板 | 按现场材质，塑胶地板板维修小于1平方米 |  | 项 |  |
| 22 | 零星砌体 | 进行维修补齐，小于1平方米 |  | 项 |  |
| 23 | 零星抹灰 | 进行维修补齐，小于2平方米 |  | 项 |  |
| 24 | 维修室外地面 | 取出损坏理石方砖，补齐混凝土找平，垃圾运走，保持清洁大于10平方以上 |  | 平方 |  |
| 25 | 混凝土地面破挖 | 机械破碎人工清理 |  | 平方 |  |
| 26 | 室内SBC涤纶防水 | 涤纶卷材防水展开计算 |  | 平方米 |  |
| 27 | 屋面防水 | 清除表面理石，处理到防水楼板层，重新做防水两遍，一遍为金汤不漏防水材料，一遍为SBC防水材料，待防水硬化后，放水进行试验，试验不漏后进行回填，把理石回复原样。 |  | 平方米 |  |
| 28 | 室外SBS沥青防水 | 沥青油毡防水展开计算 |  | 平方米 |  |
| 29 | 注浆防水 | 楼顶注浆 |  | 点 |  |
| 30 | PVC阻燃穿管线 | 做到横平竖直，规范标准人工及辅料 |  | 米 |  |
| 31 | ZRBV2.5m ㎡铜芯线敷设 | 国标纯铜铜芯线穿线人工铺设 |  | 米 |  |
| 32 | ZRBV4㎡铜芯线敷设 | 国标纯铜铜芯线穿线人工铺设 |  | 米 |  |
| 33 | KBG20穿线管 | KBG穿线管人工铺设固定 |  | 米 |  |
| 34 | 20PP-R热水管 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 35 | 25PP-R热水管 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 36 | 32PP-R热水管 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 37 | 50PVC实壁排水 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 38 | 75PVC实壁排水 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 39 | 110PVC实壁排水 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 40 | 保温套PP-R20-32 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 41 | 保温PVC50-110 | 含材料、管件、人工费 |  | 米 |  |
| 42 | 墙顶面腻子铲除 | 机械人工费 |  | 平方米 |  |
| 43 | 墙，地面瓷砖铲除 | 机械人工费，不含外运 |  | 平方米 |  |
| 44 | 砖混墙体拆除 | 机械人工费，不含外运 |  | 平方米 |  |
| 45 | 水钻钻孔 | 专用水钻钻孔50-180，混凝土加100元/个 |  | 个 |  |
| 46 | 铝合金商务门 | 定制铝合金商务门制作安装 |  | 平方米 |  |
| 47 | 55型断桥铝窗 | 定制铝合金窗制作安装 |  | 平方米 |  |
| 48 | 55型断桥铝平开门 | 定制铝合金平开门，不足2平米按2平米计算 |  | 樘 |  |
| 49 | 65型断桥铝窗 | 定制铝合金窗制作安装 |  | 平方米 |  |
| 50 | 金刚网纱窗 | 定制金刚网纱窗 |  | 个 |  |
| 51 | 76/25铝合金玻璃隔断 | 定制铝合金玻璃隔断制作安装 |  | 平方米 |  |
| 52 | 70B铝合金玻璃隔断 | 定制铝合金玻璃隔断制作安装 |  | 平方米 |  |
| 53 | 70B铝合金推拉窗 | 定制铝合金玻璃隔断制作安装 |  | 平方米 |  |
| 54 | 70B铝合金平开门 | 定制铝合金平开门制作安装 |  | 个 |  |
| 55 | 304不锈钢防盗网 | 定制不锈钢间距不超11.5cm |  | 平方米 |  |
| 56 | 脚手架 | 租赁架子，接头，轮子，每套每天计算，车费另计 |  | 付 |  |
| 57 | 架子管搭设 | 租赁架子管，机械人工搭设 |  | 平方米 |  |
| 58 | 防护网 | 租赁防护网人工搭设 |  | 平方米 |  |
| 59 | 临时围挡 | 临建围挡，导向等 |  | 米 |  |
| 60 | 云梯车 | 外租赁，按作业时间计算 |  | 小时 |  |
| 61 | 建筑垃圾清运 | 有多少先运出多少，做到不留存 |  | 车 |  |
| 62 | 人工费 | 人工费早8点-晚5点 |  | 日 |  |
| 63 | 电焊工 | 人工费早8点-晚5点 |  | 日 |  |
| **合计金额（元）/合计目的为参考使用** |  |

参与供应商盖章：

报价单（3）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **品牌或者主要材料品牌** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 门锁 | 代购品牌 |  | 把 |  |
| 2 | 合页 | 代购品牌 |  | 付 |  |
| 3 | 门吸 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 4 | 三节抽屉滑轨 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 5 | 抽屉锁 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 6 |  拉手 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 7 | 插销 | 代购品牌 |  | 个 |  |
| 8 | 闭门器 | 定制防火闭门器 |  | 个 |  |
| 9 | 顺时器 | 定制防火顺时器 |  | 个  |  |
| 10 | 防火合页 | 专用防火合页 |  | 个 |  |
| 11 | 防火锁 | 专用防火锁 |  | 把 |  |
| 12 | 理石 | 天然进口大理石 |  | 平方米 |  |
| 13 | 24W300\*600LED照明 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 14 | 24W600\*600LED照明 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 15 | 300\*300排风扇 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 16 | 24WLED吸顶灯 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 17 | 花洒 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 18 | 马桶 | 代购品牌 |  | 台 |  |
| 19 | 800\*800抛光地砖 | 代购广东优等品瓷砖 |  | 平方米 |  |
| 20 | 300\*600墙面瓷砖 | 代购广东优等品瓷砖 |  | 平方米 |  |
| 21 | 300\*300地面瓷砖 | 代购广东优等品瓷砖 |  | 平方米 |  |
| 22 | PVC踢脚线 |  |  | 米 |  |
| 23 | 不锈钢踢脚线 | 定制304不锈钢加工 |  | 米 |  |
| 24 | 实木复合单边套 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 米 |  |
| 25 | 实木复合双边套 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 米 |  |
| 26 | 免漆实木复合木门 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 樘 |  |
| 27 | 免漆实木复合子母门 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 樘 |  |
| 28 | 免漆实木复合对开门 | 定制尺寸加工实木复合生态门 |  | 樘 |  |
| 29 | 烤漆实木复合木门 |  |  | 樘 |  |
| 30 | 烤漆实木复合木门子母门 |  |  | 樘 |  |
| 31 | 烤漆实木复合木门对开门 |  |  | 樘 |  |
| 32 | 钢质防火门 | 定制尺寸加工防火门 |  | 平方米 |  |
| 33 | 卫生间隔断 | 18mm厚环保颗粒板，不锈钢配件 |  | 蹲坑 |  |
| 34 | 卫生间隔断侧板 | 18mm厚环保颗粒板 |  | 平方米 |  |
| 35 | 工作台，矮柜 | 18mm厚环保颗粒板柜体，五金另算，延长米计算 |  | 米 |  |
| 36 | 导医台，导诊台 | 18mm厚环保颗粒板柜体，石英石台面，五金另算，延长米计算 |  | 米 |  |
| 37 | 铁货架 | 40\*40镀锌铁框架，12mm厚多层板铺设，防锈处理，投影面积不足一米按一米计算。 |  | 米 |  |
| 38 | 304楼梯扶手 | 按国家标准 |  | 米 |  |
| 39 | 防火50cm厚岩棉板 | 定制防火岩棉板固定安装，不含钢架 |  | 平方米 |  |
| 40 | 防火75cm厚岩棉板 | 定制防火岩棉板固定安装，不含钢架 |  | 平方米 |  |
| **合计金额（元）/合计目的为参考使用** |  |

全部项目免费质保期和付款方式要求说明：

参与供应商盖章：

附件3

**对外服务情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **使用单位** | **服务年度** | **联系人** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

参与公司盖章：